1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Светильники  люминесцентные серии ЛПО  предназначены для общего освещения общественных  помещений  и рассчитаны для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 В.

1.2. Светильники соответствуют климатическому  исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Светильники  предназначены для установки только на невоспламеняемые монтажные поверхности. Способ установки: потолочный, на горизонтальные поверхности.

1.4. Светильники соответствуют ТУ 27.40.39-031-03971158-2017 требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 и ЭМС по ТР ТС 020/2011

1.5. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АБ91.B.00013/19

Технические данные.

	Типы  

светильников


	Кол-во ламп и номин. Мощность Вт.
	Наименование параметра

	
	
	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг.

(не более)
	Установ. размер мм.
	Тип пускорегулирующего аппарата 

	
	
	Длина


	Ширина
	Высота
	
	
	

	ЛПО01-2х36-006 «Люкс»
	2х36
	1265
	160
	70
	2,6
	600
	электромагн

	ЛПО01-2х36-006 «Люкс»

с ЭПРА
	2х36
	1265
	160
	70
	1,9
	600
	электрон

	ЛПО01-2х36-006 «Люкс» ЭПРА Кп менее 5%
	2х36
	1265
	160
	70
	1,9
	600
	электрон (Кп менее 5%)

	ЛПО01-2х18-002 «Люкс»
	2х18
	660
	160
	70
	1,35
	
	электромагн

	ЛПО01-2х18-002 «Люкс»

с ЭПРА
	2х18
	660
	160
	70
	1,2
	
	электрон

	ЛПО01-1х36-007  «Люкс»
	1х36
	1255
	58
	95
	1,4
	500
	электромагн

	ЛПО01-1х36-007  «Люкс»

с ЭПРА
	1х36
	1255
	58
	95
	1,25
	500
	электрон

	ЛПО01-1х18-008  «Люкс»
	1х18
	650
	58
	95
	1,0
	500
	электромагн

	ЛПО01-1х18-008  «Люкс»

с ЭПРА
	1х18
	650
	58
	95
	0,7
	500
	электрон

	ЛПО01-2х58(65)-009 «Люкс»
	2х58
	1565
	160
	70
	4,5
	900
	электромагн

	ЛПО01-2х58(65)-009 «Люкс» с ЭПРА
	2х58
	1565
	160
	70
	2,5
	900
	электрон


Класс светораспределения


                               - Р (III)


Тип кривой силы света 


                               - Д косинусная

Срок службы, лет не менее 


       - 10

Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током   - 1

Степень защиты по ГОСТ 14254


       - IР 20

2. Комплект поставки.

Светильник

                                                              - 1 шт.

Коробка упаковочная


               - 1 шт. (на 4(8) светильника)

Инструкция по эксплуатации                                                           - 1 шт. на 50 светильников,

                                                                                                              но не менее одного на заказ

Примечание:

1. *Лампы и стартеры в комплект поставки не входят.
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3. Указания мер безопасности.

3.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии  с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем».

3.2. Подключение, ремонт и обслуживание светильников  производить только при отключенном напряжении.

3.3. Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надёжно заземлены..

3.4. Не реже одного раза в год следует проверять надежность крепления заземления и токопроводящих контактов.

3.5. Светильники предназначены для установки только на невоспламеняемые монтажные поверхности.
3.6. По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

4. Сведения об утилизации.

4.1. Утилизацию светильников без ламп проводят обычным способом.

4.2. Утилизация люминесцентных ламп проводится в специальных учреждениях.

5. Порядок монтажа светильника.

5.1.  Взять светильник, вывернуть винт с торцевой стороны светильника, снять торцевину, выдвинуть рассеиватель

5.2. Наметить место крепления светильника, закрепить шпильки М6.
5.3. Ввести питающие провода сети и провод заземления через вводное отверстие  внутрь светильника.

На шпильки потолочные  поз.3 установить основание светильника, шайбы поз.2 и наживить  гайки М6 поз.4 (см. приложение  рис. 1).

Отрегулировать положение основания в продольном и поперечном направлении путем перемещения светильника относительно шпилек и зажать гайками М6.

5.4. Присоединить питающие сетевые провода к клеммной колодке. Подключение заземляющего провода обязательно к клемме.

5.5. Установить люминесцентные лампы и стартеры в соответствующие патроны, вставить рассеиватель, закрепить  торцевину.

6. Транспортирование и хранение.

6.1. Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических  факторов — группе условий хранения 2  по ГОСТ 15150.  

6.2. Транспортирование светильников допускается любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия  атмосферных осадков.

6.3. Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий   хранения 2 по ГОСТ 15150.

                                                7. Гарантийные обязательства.
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников.
7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.
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8. Гарантийный талон
Светильники  люминесцентные серии ЛПО  соответствует   техническим  условиям и признан  годным для эксплуатации.
               Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.
                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рис. 1. Узел монтажа светильников

Дата выпуска светильника  «_____» ____________2019  г.

Представитель ОТК___________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 453510, Россия, РБ, г. Белорецк, ул. С.Тюленина,26 

e-mail: maximum@belmz.ru, сайт: www.belmz.ru, 
т/ф: (34792) 4-75-00, 4-75-15

Заполняет  торговое  предприятие:


Дата продажи __________________
                           (число, месяц, год)


Продавец __________________________
                   (подпись, штамп магазина)
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